附件1
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc52295333]实验室安全检查重点内容明细
	序号
	检查内容

	1
	实验室内人员未签订安全责任书

	2
	实验室内人员未经过安全准入培训

	3
	实验室及实验项目未进行安全风险评估

	4
	未建立实验室重要危险源风险管控方案

	5
	违规购买、存储、使用或处置重要危险源，危险化学品在外放置未入柜

	6
	实验室内超量存放危险化学品

	7
	实验室大量使用危险气体，无浓度报警措施或通风设施不合格，存放易燃易爆气体的实验室未安装监测报警器

	8
	实验室未配备应急及急救设备，未配置安全防护用品

	9
	实验室无安全信息牌或内容不全面

	10
	实验室安全分级分类不准确

	11
	实验室易制毒、易制爆试剂未单独存放、未存放在专用试剂柜中

	12
	易制爆试剂不符合小剂量库存放管理要求

	13
	未经主管部门许可擅自建设、使用、转让涉及重要危险源实验室（实训场所）或设备

	14
	在实验室（实训场所）内使用超出其安全许可范围的实验材料、设备或进行超出其安全等级的实验活动

	15
	未落实重大设施设备（包括存储剧毒、易制爆化学品，危废贮存站，特种设备等设施设备）定期环评、检测、监测、维保

	16
	实验室环境杂乱，台面不整洁，摆放混乱

	17
	实验室内存放过多纸箱等易燃物品

	18
	实验室门的观察窗被遮挡，影响观察

	19
	实验室内存放食品、饮料或放置无关生活用品

	20
	占用消防通道（实验室门被阻挡），缺乏消防设施

	21
	接线板直接放在地面或未固定、多个接线板串联、多个大功率仪器使用同一个接线板

	22
	电源插座及电线严重老化、电源插座超负荷使用

	23
	乱拉乱接电线、电线混乱、电线金属裸露

	24
	未划分废液存放区域、未张贴区域标识，废液桶未张贴标签

	25
	试剂存放柜未贴清单或清单长期未更新，试剂或样品无标签

	26
	强酸与强碱、氧化剂与还原剂、固体与液体混放

	27
	易制毒、易制爆试剂无使用台账或记录不清

	28
	易燃易爆化学试剂未存放在具有通风设施的专用试剂柜内

	29
	普通冰箱内存放易挥发的有机溶剂

	30
	实验室内气瓶超过检验期限、气瓶附件不全、气瓶无使用状态标识牌

	31
	气体钢瓶未固定，气体管路连接不正确、无气路标识、选材不适合

	32
	易燃与助燃气瓶混放，易燃易爆气瓶未进气瓶柜

	33
	实验设备未张贴仪器操作说明

	34
	烘箱、电阻炉等加热设备无警示标识，周围堆放易燃杂物

	35
	冰箱、烘箱等设备超期使用年限（烘箱12年，冰箱10年）

	36
	实验室内洗眼器未定期维护、被遮挡影响使用

	37
	实验过程中，通风橱挡板未放置到合适高度

	38
	实验操作时不穿实验服（穿拖鞋、短裤、裙子等）

	39
	加热、蒸馏等危险实验操作不戴护目镜以及未做其他防护措施

	40
	实验过程中无人看守；实验无标准操作流程


注：（1）检查单位对照此表进行安全隐患排查；
（2）如在安全检查中发现有其它危害实验室安全的情况但未在该记分明细中注明的，由检查单位自行认定。

